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	Насосы и лифты - это экономия «в квадрате»:
Если лампы всегда находятся на виду, то другие устройства «прячутся» в подвале, обеспечивая функционирование всех инженерных систем в доме. Как правило, именно на этом оборудовании можно существенно сэкономить.  

Возьмем хотя бы такие агрегаты, как насосы. Именно они ежедневно доставляют подогретую до заданной температуры воду в радиаторы и краны. Потребление электроэнергии со стороны таких устройств весьма значительно: до 20-30% от общих затрат. «В целях экономии стоит порекомендовать использовать циркуляционные насосы, оборудованные интеллектуальными электронными системами. Такие модели (к примеру, GRUNDFOS серии MAGNA или UPE) могут самостоятельно регулировать частоту вращения, приноравливаясь к изменениям в системе. Это позволяет снизить расход электроэнергии до 50%, что также весьма заметно, ведь агрегаты работают круглосуточно, - рассказывает Роман Марихбейн, руководитель направления-  «Насосы инженерных систем зданий» компании GRUNDFOS, ведущего мирового производителя насосного оборудования. - Еще одно достоинство подобных «умных» приборов - в возможности включения их в диспетчерскую сеть, которая управляет всеми инженерными системами дома. Это не только удобно, но и выгодно, ведь в этом случае трудозатраты на обслуживание здания снижаются многократно». 
По мнению специалиста, при выборе насосного и иного оборудования одним из главных критериев должна стать оценка его «жизненного цикла». «В Европе при оценке эффективности энергопотребляющего оборудования применяют показатель «цена жизненного цикла» - «Life cycle cost». Он представляет собой сумму первоначальной стоимости оборудования и стоимости электроэнергии за период его эксплуатации, - добавляет г-н Марихбейн. - Современные насосы, допустим датского производства, примерно на 30-50% эффективнее устаревших моделей. Таким образом, получается, что изначально более дорогое, но экономичное и надежное устройство на самом деле гораздо (до 2-3 раз) выгоднее своего «доступного» аналога». 
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